Ausführung des Beispiels:

Youtube-Film zum Programm: https://www.youtube.com/watch?v=CJV_4CEg6dM

1. VektorAdd_2_0_Beispiel_vonAnfang.dwg öffnen.

2. Laden des Programms VektorAdd.des (BrisCAD) oder VektorAdd.vlx (AutoCAD).

3. Starten des Programms mit "vad" in der Befehlszeile.

4. Verwenden des Buttons "Neues Verzeichnis für alle Dateien...", wählen Sie eine Koordinatendatei aus einem der Verzeichnisse
   - Koords_Space_xyz
   - Koords_Tabs_xy
   - Koords_Tabs_xyz
   - Koords_Tabs_xyz_FM2_Pnr2_fehlt

5. Dann werden für alle bereits ausgewählten Koordinatendateien die Verzeichnisse aktualisiert.

6. In folgenden Film ist das Grundprinzip erklärt:
   https://bosse-engineering.com/JB_Data/LISP-Tools/ScreenCapture/VektorAdd_2_0/VektorAdd_2_0_Grundprinzip_260304.mp4

7. In folgender Datei sind detaillierte Beschreibungen enthalten:
   VektorAdd_2_0-Kurzbeschreibung.pdf


------------------------------------------------------------------------------------------
Konfiguration in der Zeichnung gespeichert:
------------------------------------------------------------------------------------------

VektorAdd_2_0_Beispiel.dwg

In diesem Beispiel sind die Einstellungen bereits in der DWG-Datei als Konfiguration 
gespeichert. 
Wählen Sie über den Button "Neues Verzeichnis für alle Dateien..." eine beliebige Koordinaten-
Datei aus dem Unterverzeichnis "Koords_Space_xyz", dann wird für alle Koordinatendateien der
Pfad aktualisiert und es können Vektorpfeile erzeugt werden.



Jörn Bosse, 25.03.2026
